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关于扶风泓达纺织有限公司涤棉坯布及生物质锅炉改扩建项目环境影响报告表的批复

扶风泓达纺织有限公司:

你单位报送的《涤棉坯布及生物质锅炉改扩建项目环境影响报告表》及专家评审意见已收悉，经局务扩大会议研讨、审核后，在扶风县人民政府网站进行了项目审批前期的公示，均无任何异议，现批复如下：  

一、涤棉坯布及生物质锅炉改扩建项目是依据《陕西省企业投资项目备案确认书》项目代码：（2605-610324-04-01-264218）文件受理，选址位于陕西省宝鸡市扶风县午井镇扶常路。本项目总投资100万元，其中环保投资20万元。建设内容：本项目不新增占地，在原有厂区内购置喷气布机、浆纱机、整经机、验布机、码布机等相关设备对原有厂内的设备进行更新及添置，并将原有的1台2吨生物质锅炉改建为1台4吨生物质锅炉为厂区生产线提供蒸汽。厂内其余内容均保持现状不变。建成后可年产涤棉胚布1000万米。项目在建设过程中必须严格落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，将对环境不利影响控制到最低度。我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

二、项目在建设期和营运过程中，必须认真落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作： 

（一）加强施工期的环境管理：因本项目的建设只是进行生产车间内生产设备及全厂环保设备的安装、调试。施工期对环境的影响主要是施工噪声、生活污水、废弃包装材料等，对周围环境会造成短期不利的影响，但影响时间较短，会随着施工期的结束而结束。施工生活污水经化粪池处置后，拉运堆肥。施工噪声采取合理安排施工方式，昼间运输等措施。施工废弃包装材料进行外售，生活垃圾统一收集，运往环卫部门指定处。
（二）做好运营期的污染防治工作：

1、大气污染防治：生物质锅炉采用SNCR炉内脱硝+布袋除尘器+15m排气筒DA001有组织排放，生物质锅炉燃烧过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5中排放限值要求；浆纱、织布工序产生少量棉尘，通过车间密闭、加湿降尘可满足厂界标准。
2、废水污染防治：软水制备浓水和锅炉排污水经“软化沉淀+pH调节工艺”后回用于厂区灰库洒抑尘及厂区裸露地面洒水抑尘，无外排的废水;食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后由附近农户清运堆肥;车间加湿降尘用水全部通过蒸发及产品吸附损耗;浆纱工序用水全部在烘燥过程中蒸发，浆液随纱线固化，无浆纱废水产生。
3、噪声污染防治：鼓风机、给水泵及废气治理设施风机选用低噪声设备，采用基础减振、隔声罩等降噪措施;喷气织布机、浆纱机、整经机、验布机、码布机、打包机、空压机选用低噪声设备，墙体隔声，隔声门窗。排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物污染防治：锅炉灰渣、除尘器收尘灰收集暂存后定期给周边农田施肥，废包装袋、生产废料、沉降棉尘、集中收集后由外售物资回收部门，废离子交换树脂集中收集后由厂家回收;废机油、废机油、废机油桶及废含油抹布手套集中收集后暂存于原有危废储存库内定期交有危废处理资质单位处置;生活垃圾交由环卫部门定期清运。
5、土壤及地下水污染防治措施：危险废物贮存库的地面进行防腐、防渗处理，保持地面硬化完整性，防止危废渗漏到土壤和地下水造成污染。
三、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，项目的日常环境监管，应自觉接受县生态环境部门的监督检查。
四、你公司应当按照国家规定时限在投入生产或使用并产生实际排污行为之前领取排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。同时应完成重污染天气应急操作方案、环境突发应急预案的编制工作。
五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年项目才开工建设的，应在开工建设前将环境影响报告表报我局重新审核。
六、项目建成后，对配套的废气、废水、噪声及固废处理设施由企业自主组织验收，验收后的资料报县生态环境局进行备案后，方可进行正式运行。
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