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宝鸡市生态环境局扶风分局

关于咸阳华科电子科技有限公司储能系统与新能源汽车熔断器关键零部件（管壳）制造项目环境影响报告表的批复

咸阳华科电子科技有限公司:

你单位报送的《储能系统与新能源汽车熔断器关键零部件（管壳）制造项目环境影响报告表》及专家评审意见已收悉，经局务扩大会议研讨、审核后，在扶风县人民政府网站进行了项目审批前期的公示，均无任何异议，现批复如下：  

一、储能系统与新能源汽车熔断器关键零部件（管壳）制造项目是依据《陕西省企业投资项目备案确认书》项目代码：（2608-610324-04-01-681232）文件受理，选址位于陕西省宝鸡市扶风县城新区环城南路东延伸段坐南扶风县九鼎基础设施建设有限公司院内第2栋（2号生产车间）。本项目总投资3000万元，其中环保投资65.60万元。建设内容：租赁厂房8200㎡，建设成一条智能化系统化、自动化的工业电子及管壳（类）生产线，年产汽车电子熔断器管壳产品3000t。项目在建设过程中必须严格落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，将对环境不利影响控制到最低度。我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。
二、项目在建设期和营运过程中，必须认真落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作： 
（一）加强施工期的环境管理：项目施工期废水主要为生活污水，施工人员生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网；施工机械产生的噪声，拟选用低噪声设备，避免夜间施工，减少噪声影响周边环境；固体废物统一收集清运处置；生活垃圾集中收集后由厂区环卫部门负责处理。

（二）做好运营期的污染防治工作：

1、大气污染防治：项目拌料、钻孔攻丝产生的颗粒物，企业拟在拌料设备、钻孔攻丝设备上方设置收集设施，将收集后的粉尘采用布袋除尘器处理后通过27.5m（厂房高度22.5m+高出5米）排气筒（DA001)排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关浓度限值要求；项目烧结炉产生的有机废气，企业在每台烧结炉上方布置集气管道收集后，经水旋塔降温+干湿分离装置除湿后进入二级活性炭处理经27.5m（厂房高度22.5m+高出5米）排气筒（DA002)排放，非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61 T1061-2017）中相关标准要求。

2、废水污染防治：生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网进入扶风县城污水处理厂深度处理；本项目水磨工序、清洗工序生产废水进入沉淀池沉淀后全部回用，不外排，定期补充新鲜水。

3、噪声污染防治：项目营运期噪声污染源主要是设备运行噪声，企业选用低噪声设备、设置隔声罩、进排风口管道安装消声器等相应措施后，厂界噪声预测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求；

4、固体废物污染防治：生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，委托当地的环卫部门统一处理；废包装袋、废砂轮片统一收集外售物资回收单位；废料、不合格产品、沉淀池压滤池渣全部收集交于原料厂家回收处置；布袋除尘器收尘灰收集直接回用生产环节；一般固体废物贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；废活性炭、废液压油、废润滑油等分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

5、土壤及地下水污染防治措施：危险废物贮存库的地面进行防腐、防渗处理，保持地面硬化完整性，防止危废渗漏到土壤和地下水造成污染。

三、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，项目的日常环境监管，应自觉接受县生态环境部门的监督检查。

四、你公司应当按照国家规定时限在投入生产或使用并产生实际排污行为之前领取排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。同时应完成重污染天气应急操作方案、环境突发应急预案的编制工作。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年项目才开工建设的，应在开工建设前将环境影响报告表报我局重新审核。

六、项目建成后，对配套的废气、废水、噪声及固废处理设施由企业自主组织验收，验收后的资料报县生态环境局进行备案后，方可进行正式运行。
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